POUR LA CARRIERE SOUTERRAINE :

:public:maison:sci_permis_de_construire_2016_01_26_n_92002_16_a_3446_p_20160218.pdf

-la recherche des limites mal connues

- la recherche des caractéristiques

sous le projet et ses abords

CONDlT/ONS A HESPECTER POUR LA REALISATION DE LA RECONNAISSANCE DE SOL
La reconnaissance de sol doit permettre de résoudre la problématique induite par des travaux projetés dans des zones d‘anciennes carrières et ciel ouvert
ou en souterrain, ainsi que dans la zone de dissolution du gypse anté/udien, afin que les informations qu‘elle fournira permettent de définir les mesures
nécessaires pour la mise en sécurité des personnes et la pérennité des biens. Le rapport de sol rédigé par le géotechnîcien devra comporter une
conclusion présentant aucune ambiguïté sur l’absence oula présence de carrière et (ou) d‘anomalies de dissolution du gypse anté/udien sous l’ensemble
du projet caractérisé parle plan masse de la présente demande d’autorisation de bâtir. En cas d‘insuffisance, l'Inspection générale des Carrières pourra
demander une reconnaissance de sol complémentaire. Les forages destructifs comporterant l’enregistrement des 3 paramètres de base : 1- Pression
constante sur l’outil, 2— Pression d’injection pour le refroidissement, 3- Vitesse d’avancement de l‘outil, dont les valeurs en test de chute libre seront
données pour/'éta/onnage des mesures.